**נספח ג' - הנחיות הטסה בסיסיות**

1. המטיס יבדוק את ערכת הכטב"מ לפני הטסה ויוודא את תקינות הפרמטרים הבאים:

א1. תקינות הכלי

א2. מצב הסוללות

א3. הימצאות כלל המרכיבים הנדרשים, בהתאם למפורט בספר הכלי /הגדרות היצרן.

1. בקשת אישור להטסה תועבר למטיס הראשי שבועיים ימים טרום מועד ההטסה.
2. ביום ההטסה - דיווח על הטסה יועבר למוקד הבטחון ( 077-887-4242 ) שעה לפני ההטסה בפועל וכן ידווח סיום ההטסה.
3. יש לדווח באופן מיידי על כל תאונה ו/או חריגה מנהלי הטיסה למוקד הביטחון בטלפון כאמור, וכן גם למטיס הראשי הן בע"פ והן בכתב (מייל) תוך 3 שעות מקרות האירוע.
4. כל הטסת כטב"מ מחייבת נוכחותו של אדם נוסף שישמש כצופה בנוסף למטיס.

ה1. הצופה אינו נדרש בהכשרה.

ה2. גיל הצופה יהיה לפחות 18 שנים.

1. המטיס והצופה יהיו מרוכזים בהפעלת הכטב"מ ולא יעסקו בכל פעילות אחרת כל זמן ההטסה.
2. אין להטיס את הכטב"מ מעל בני אדם או בתים.
3. אין להטיס את הכטב"מ מעל כביש, למעט לצורך חציה מעליו ולמשך הזמן המינימלי הנדרש לכך.
4. אין לחרוג מהמגבלות הטכניות של הכטב"מ והציוד הנלווה: משקל, תצורה, תקשורות וכד', כמוגדרות בספר הכטב"מ המאושר ע"י היצרן ו/או רת"א.
5. יש להימנע מהטסת כטב"מ בתנאים העלולים לשבש את השליטה בכטב"מ: חשיכה, רוחות ערות, ראות מוקבלת, משקעים, טמפ' שאינה בטווח 0-50 מעלות צלזיוס).
6. הטסה תתאפשר רק ברמת סוללה התחלתית של מעל60%.
7. מינימום גובה הטסה: 3 מטרים מעפ"נ הקרקע או בתקרת מתחם הצילום, הנמוך מביניהם.
8. מקסימום גובה הטסה: 50 מ' מעפ"נ הקרקע או עפ"י מגבלות הכטב"מ, הנמוך מביניהם.
9. מקסימום מרחק הטסה מהמטיס: 250 מ'.
10. משך כל ההטסה על המטיס לשמור על קשר עין רציף עם הכטב"מ.
11. מגמת נחיתה תחל עם הגעת רמת הסוללה בכטב"מ ל-25%.
12. לא תורשה הטסה ע"י מטיס החשוד כנמצא המצוי תחת השפעת תרופות, אלכוהול או סמים.
13. הטסת הכטב"מ תיעשה תוך הקפדה על הגנת פרטיותם של אנשים במרחב.