**לפני תחילת העבודה יש לוודא:**

** □ ידוע הבטחון לגבי אפשרות של התרעות גלאי עשן באזור העבודה.**

** □ כיסוי של ספרינקלרים ו/או הידרנטים ו/או מטפים באזור העבודה.**

** □ ציוד העבודה תקין.**

**נדרש ברדיוס של 11 מטר:**

**□ אזור העבודה נקי מחומרים דליקים, אבק ושכבות שומניות.**

**□ סביבה לא נפיצה – בדיקת נפיצות:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□ רצפה נקיה.**

**□ רצפה העשויה מחומרים דליקים מכוסה בחומר הדוחה אש ( שמיכות ריתוך ).**

**□ חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי יש לכסות בעזרת שמיכות כיבוי לחות.**

** □ פתחים בקירות וברצפה מכוסים.**

**עבודה על קירות או תקרה:**

** עבודה בגובה – יש לגדר אזור העבודה**

**( עבודה לפי נוהל 07-0119)**

**□ הקונסטרוקציה ו/או הציפוי ו/או הבידוד אינם עשויים מחומר דליק.**

**□ יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר.**

**עבודה על משטח עבודה סגור/מכלים:**

** □ כניסה למכלים מחייבת היתר עבודה בחלל מוקף (07-**117 **).**

** □ מכלים חייבים להיות מטוהרים מנוזלים/גזים נפיצים.**

** □ הפסקת מכונות, צנרת תחת לחץ וריקון/ניקוי הצנרת.**

** □ ביצוע נעילה ותיוג ( לפי נוהל 07- 137 ).**

**אמצעי בטיחות נדרשים:**

**□ ציוד בטיחות אישי ( נעלי בטיחות, קסדה, משקפי מגן ).**

**□ מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון.**

**□ שמיכת כיבוי.**

**□ שלט אזהרה.**

**□ סגירת/סימון האזור.**

**□ צופה אש - שם הצופה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□ קשר/מזעיקון.**

**□ מסיכה + מסנן.**

**□ יניקת עשן מקומית H.V. או מפוח יניקה.**

** אחר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**אישור לעבודה בחום/באש ( עפ"י נוהל 115- 07 )**

***הטכניון- יחידת הבטיחות***

**הוראות למילוי אישור עבודה חמה:**

לפני העבודה על מזמין/ מבצע העבודה לבדוק את מקום העבודה לפי Check List אשר בצד שמאל.

אין להתחיל עבודה לפני מילוי הטופס, חתימת מפקח העבודה, חתימת נציג מחלקת הבטיחות , חתימת מבצעי העבודה והעברת עותק מהאישור ללובי.

לאחר סיום העבודה על המבצע להישאר במקום 60 דקות ולוודא שלא פורצת שריפה ולחתום בסעיף – סגירת אישור האש.

4 שעות לאחר סיום העבודה על מזמין העבודה לסייר באזור ולוודא שהמקום בטוח ולחתום בסעיף – סגירת אישור האש.

בסיום העבודה יש לתייק את האישור במחלקת הבטיחות.

העתקים: מזמין/מפקח העבודה, מחלקת הבטיחות, ולתליה באזור העבודה..

3.סגירת אישור האש:

תאריך:

**ש.התחלה:**

**ש.סיום:**

שם המפקח על העבודה:

**סוג העבודה:  □ ריתוך □ חיתוך/השחזה בדיסק**

**□ חיתוך להבה □ אחר ( פרט ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי הטכניון לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודות בחום/אש.**

**שמות המבצעים: חתימה:**

**1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת המפקח על העבודה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימת מחלקת הבטיחות:**

**שם:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תיאור העבודה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. תנאים לביצוע העבודה:

1. פרטי העבודה והמבצעים:

**ציוד/כלים מעורבים:  □ צנרת  □ חשמל  □ בניה**

**□ מכונאות  □ שונות : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_

**אזור העבודה ( מיקום מדויק ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**האישור תקף למשמרת אחת בלבד, גם בעבודה מתמשכת יש לבדוק האזור ולמלא טופס חדש כל יום!**

**שם החברה המבצעת:**

**העבודה תואמה עם: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

אזור העבודה נבדק 30 דקות לאחר סיום העבודות ונמצא בטוח משריפות. אישור צופה האש: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_